**Ввод через крышу DF 160 S**

Для выброса/забора воздуха от/ к вентиляторов/ ам или вытяжных вентиляционных установок.

DP ... A: Пригоден для плоских крыш.

DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Подходит для наклонных крыш от 25° до 45°.

Материал: Ввод через крышу DF ..., полипропилен. Крышная черепица для наклонных крыш из полиэтилена, исключение: DP 125 TB из свинца. Крышная черепица для плоских крыш, алюминий.

Нет статической потери давления.

С отводом конденсата.

Редукторы - поставка заказчика.

Необходимо использовать крышную черепицу DP.

Для защиты от ветра рекомендуется при монтаже прохода через кровлю применять крепежные скобы типа BS.

Для плоской крыши:

Для теплой крыши необходимо заказать 2 крышных черепицы DP ... A.

Для холодной крыши - только 1 крышную черепицу DP ... A.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DF 160 S |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 2,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,43 kg |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 340 mm |
| Высота: | 1.135 mm |
| Глубина: | 340 mm |
| Ширина с упаковкой: | 341 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 341 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923756 |
| Номер артикула: | 0092.0375 |

Изготовитель: MAICO

DF 160 S Ввод через крышу