**Воздушный фильтр, запасной RF 31**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE... .

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RF 31 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,35 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,7 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Подходит для номинального диаметра: | 315 mm |
| Ширина: | 360 mm |
| Высота: | 340 mm |
| Глубина: | 8 mm |
| Ширина с упаковкой: | 385 mm |
| Высота с упаковкой: | 360 mm |
| Глубина с упаковкой: | 55 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936954 |
| Номер артикула: | 0093.0695 |

Изготовитель: MAICO

RF 31 Воздушный фильтр, запасной