**Воздушный фильтр, запасной KFF 9040-5**

Запасной воздушный фильтр для шумоглушащего плоского бокса приточного воздуха KFR/KFD, KFR -K/KFD -K и KFR -F/KFD -F.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KFF 9040-5 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 3,83 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,92 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр тонкой очистки |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 55 % (F5) |
| Ширина: | 892 mm |
| Высота: | 387 mm |
| Глубина: | 96 mm |
| Ширина с упаковкой: | 893 mm |
| Высота с упаковкой: | 388 mm |
| Глубина с упаковкой: | 100 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799990611 |
| Номер артикула: | 0093.1217 |

Изготовитель: MAICO

KFF 9040-5 Воздушный фильтр, запасной