**Байпас для теплообменника WS-BPR 320/470**

Автоматический байпас 100 % с сигнализацией положения для центрального вытяжного прибора WR 310 R/WR 410 R, WS 320 R и WS 470 R.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS-BPR 320/470 |
| Материал: | EPP |
| Вес: | 1,32 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,02 kg |
| Ширина: | 193 mm |
| Высота: | 95 mm |
| Глубина: | 505 mm |
| Ширина с упаковкой: | 350 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 515 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 320 R..., WS 470 R..., WR 310 R, WR 410 R |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992417 |
| Номер артикула: | 0093.1577 |

Изготовитель: MAICO

WS-BPR 320/470 Байпас для теплообменника