**Переключатель полюсов P 2**

Переключатель полюсов для управления вентиляторами с переключением полюсов.

двухскоростной ступенчатый переключатель.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | P 2 |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 500 V |
| Максимальная нагрузка: | 16 A |
| Степень защиты: | IP 65 |
| Двигатель: | Раздельные обмотки |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,37 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,4 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 82 mm |
| Глубина: | 127 mm |
| Ширина с упаковкой: | 85 mm |
| Высота с упаковкой: | 95 mm |
| Глубина с упаковкой: | 135 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571063 |
| Номер артикула: | 0157.0106 |

Изготовитель: MAICO

P 2 Переключатель полюсов