**Горизонтальное колено плоских труб FFS-BH45**

Отвод канала, 45°, из пластмассы.

Плоское исполнение.

С возможностью подключения к гибкой плоской трубе.

Oбъем поставки:

1 отвод канала

2 отдельных адаптера для креплений труб (FFS-RA)

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFS-BH45 |
| Объемный расход: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,6 Pa / 2,2 Pa / 5,0 Pa |
| Вес: | 0,24 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,26 kg |
| Ширина: | 206 mm |
| Высота: | 60 mm |
| Глубина: | 165 mm |
| Ширина с упаковкой: | 262 mm |
| Высота с упаковкой: | 62 mm |
| Глубина с упаковкой: | 242 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799558781 |
| Номер артикула: | 0055.0878 |

Изготовитель: MAICO

FFS-BH45 Горизонтальное колено плоских труб