**Выключатель защиты двигателя MV 16-1**

Выключатель защиты двигателя для вентиляторов с выведенными термоконтактами.

С главной защитой и предохранителем цепей управления.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MV 16-1 |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 16 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чёрный / белый |
| Вес: | 0,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,67 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 135 mm |
| Глубина: | 96,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 87 mm |
| Высота с упаковкой: | 137 mm |
| Глубина с упаковкой: | 100 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799993179 |
| Номер артикула: | 0157.1658 |

Изготовитель: MAICO

MV 16-1 Выключатель защиты двигателя