**DZQ 50/126 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 50/126 A |
| Объёмный расход: | 2.600 m³/h / 5.700 m³/h |
| Скорость вращения: | 465 1/min / 930 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Потребляемая мощность: | 70 W / 300 W |
| Iмакс: | 0,22 A / 0,7 A |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Вес: | 18,8 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 70 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0083.0458 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 50/126 A