**Крышный цоколь для плоских крыш SO 40**

Цоколь для плоских крыш для монтажа крышных вентиляторов.

Со не горючей звуко- и теплоизоляцией.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SO 40 |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 12 kg |
| Масса с упаковкой: | 17,18 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 400 mm |
| Ширина: | 1.050 mm |
| Высота: | 290 mm |
| Глубина: | 1.050 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.050 mm |
| Высота с упаковкой: | 290 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.050 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933632 |
| Номер артикула: | 0093.0363 |

Изготовитель: MAICO

SO 40 Крышный цоколь для плоских крыш