**Пластиковый распределитель воздуха, 8-кратный MF-V90-8**

Распределитель воздуха с 8 подключениями для гибких труб MF-F.

Из звукоизолирующего материала.

Оптимальное распределение воздуха благодаря встроенным поточным кулисам.

С 2 смотровыми отверстиями по бокам.

С предварительно просверленными отверстиями для монтажа с помощью штанг с резьбой.

Долгий срок службы, стойкость к воздействиям окружающей среды.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-V90-8 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Объемный расход: | 300 m³/h рекомендуется |
| Место установки: | Потолок / Стена / Fußboden |
| Материал: | Пластмасса EPP |
| Характеристики пластмассы: | Без ПВХ |
| Вес: | 1,84 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,97 kg |
| Диаметр присоединений: | 160 mm |
| Диаметр присоединения гибкой трубы: | 90 mm |
| Количество соединительных штуцеров: | 8 |
| Ширина: | 710 mm |
| Высота: | 185 mm |
| Глубина: | 350 mm |
| Ширина с упаковкой: | 712 mm |
| Высота с упаковкой: | 187 mm |
| Глубина с упаковкой: | 392 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799599791 |
| Номер артикула: | 0059.0979 |

Изготовитель: MAICO

MF-V90-8 Пластиковый распределитель воздуха, 8-кратный