**Внутритрубный вентилятор ERV 150 TC**

Исполнение с таймером

Включение/выключение посредством выключателя освещения или отдельного выключателя.

Регулируемое время выбега от 3 до 25 мин.

Характеристики

1-ступенчатый вентилятор для небольших помещений для вытяжной вентиляции помещений с отработавшим воздухом.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Стандартная версия Регулируемая скорость вращения.

Версия TC: с регулируемым временем выбега от 3 до 25 мин.

Степень защиты IP X2 в горизонтальном положении.

Степень защиты IP X0 в вертикальном положении.

Класс защиты II.

Цвет обычный белый — типа RAL 9016.

Корпус из ударопрочной пластмассы.

Двигатель

Предназначен для непрерывного режима работы.

Инструкции по монтажу

Возможна установка на стене или установка на потолке.

Монтаж в основном предусмотрен в WH120/WH150.

Электрическое присоединение

Электрическое присоединение при скрытом монтаже.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ERV 150 TC |
| Объёмный расход: | 366 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.440 1/min |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Возможность реверса: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 38 W |
| Iмакс: | 0,27 A |
| Степень защиты: | IP X2 |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> / 5 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена / потолок |
| Место установки: | Помещение с отработавшим воздухом |
| Вид монтажа: | Труба |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 1 kg |
| Номинальный диаметр: | 151 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 151 mm |
| Ширина: | 151 mm |
| Высота: | 151 mm |
| Глубина: | 125 mm |
| Ширина с упаковкой: | 160 mm |
| Высота с упаковкой: | 160 mm |
| Глубина с упаковкой: | 130 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Ta — температура окружающей среды: | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Уровень звукового давления: | 43 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809876 |
| Номер артикула: | 0080.0987 |

Изготовитель: MAICO

ERV 150 TC Внутритрубный вентилятор