**Отвод MA-U2-75**

Отвод 90° из перерабатываемого пластика для 2 гибких труб DN 75 и 1 x переход DN 125 для клапана приточного/вытяжного воздуха.

Отвод 90°, состоящий из следующих компонентов: 1 удлинительная труба DN125, 1 торцевая крышка DN 125, 2 уплотнительных кольца DN 75, 2 разъемные предохранительные скобы DN75 для крепления гибких труб, 1 запорная крышка DN 75.

Цвет антрацит (корпус) с белым / полупрозрачным соединительным патрубком.

Со вставным приспособлением визуального контроля для точной и контролируемой вставкой гибкой трубы.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MA-U2-75 |
| Место установки: | Потолок / Стена / Пол |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Цвет: | Антрацит |
| Вес: | 0,59 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,02 kg |
| Диаметр присоединений: | 125 mm |
| Номинальный диаметр: | 75 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 75 mm |
| Ширина: | 290 mm |
| Высота: | 332 mm |
| Глубина: | 268 mm |
| Ширина с упаковкой: | 278 mm |
| Высота с упаковкой: | 147 mm |
| Глубина с упаковкой: | 431 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992868 |
| Номер артикула: | 0059.2117 |

Изготовитель: MAICO

MA-U2-75 Отвод