**Вентиляционный контроллер RLS 5 UP**

Вентиляционный контроллер к прибору для вентиляции отдельных помещений WRG 35.

В качестве принадлежности к комплекту для конечного монтажа WRG 35-1-SE и WRG 35H-SE необходим блок управления.

Принадлежности, входящие в комплект поставки: соединительный провод 5 м.

С помощью одного вентиляционного контроллера RLS 5 можно одновременно управлять несколькими устройствами (макс. 9).

Автоматический режим с возможностью индивидуального программирования включений на неделю.

Функция времени для праздничного или спокойного режима.

Режим отпусков с возможностью программирования.

Возможность настройки интервала замены фильтра на индикаторе в диапазоне от 2 до 9 месяцев.

Индикация рабочих часов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS 5 UP |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,215 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 225 mm |
| Высота с упаковкой: | 115 mm |
| Глубина с упаковкой: | 95 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799578468 |
| Номер артикула: | 0157.0846 |

Изготовитель: MAICO

RLS 5 UP Вентиляционный контроллер