**Наружная решётка LZP 31**

Наружные решетки для приточной и вытяжной вентиляции.

С жесткими, отводящими дождь, погодозащитными пластинками.

С рамками для установки в кирпичные стены.

Защитная решетка по DIN EN ISO 13857.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | LZP 31 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена / Канал |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 8,48 kg |
| Масса с упаковкой: | 8,99 kg |
| Размер канала: | 600 mm x 350 mm |
| Ширина: | 629 mm |
| Высота: | 425 mm |
| Глубина: | 73 mm |
| Ширина с упаковкой: | 690 mm |
| Высота с упаковкой: | 440 mm |
| Глубина с упаковкой: | 90 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512585 |
| Номер артикула: | 0151.0258 |

Изготовитель: MAICO

LZP 31 Наружная решётка