**Трубный шумоглушитель RSKI 63/2000**

Цилиндрический трубный шумоглушитель для вентиляционных систем.

Исполнение с кулисой для более высокого шумоподавления.

Внутренняя часть шумоглушителя выполнена из перфорированного листа.

Рабочая температура от -40 °C до +150 °C.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RSKI 63/2000 |
| Материал: | Сталь, оцинкованная |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 55 kg |
| Масса с упаковкой: | 55 kg |
| Ширина: | 790 mm |
| Высота: | 790 mm |
| Глубина: | 1.260 mm |
| Ширина с упаковкой: | 790 mm |
| Высота с упаковкой: | 790 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.260 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 2 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 3 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 11 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 27 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 37 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 29 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 15 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 12 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799731115 |
| Номер артикула: | 0073.0111 |

Изготовитель: MAICO

RSKI 63/2000 Трубный шумоглушитель