**Вентиляционный контроллер RLS 45 K**

Характеристики

Вентиляционный контроллер необходим в качестве принадлежности комплектов для конечного монтажа PP 45 K, PP 45 О или PPB 30 K, РРВ 30 О.

Для серии устройств PP 45 RC вместо радиовыключателя DS 45 RC можно в качестве опции использовать проводной пульт управления RLS 45 K. В этом случае необходимо комбинировать RLS 45 K с модулем расширения EnOcean PP 45 EO.

С помощью одного вентиляционного контроллера RLS 45 K можно одновременно управлять максимум 6 вентиляторами, напр. 6 приборами PP 45 или 4 приборами PP 45 + 1 прибором РРВ 30 или максимум 3 приборами РРВ 30.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS 45 K |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,11 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,34 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 49 mm |
| Ширина с упаковкой: | 81 mm |
| Высота с упаковкой: | 81 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799573609 |
| Номер артикула: | 0157.0360 |

Изготовитель: MAICO

RLS 45 K Вентиляционный контроллер