**ECA 11 E 24 V**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA 11 E 24 V |
| Исполнение: | Безопасное низкое напряжение |
| Объёмный расход: | 105 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.500 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 24 V |
| Сетевая частота: | 60 Hz |
| Потребляемая мощность: | 14 W |
| Iмакс: | 0,9 A |
| Степень защиты: | IP 45 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,725 |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Уровень звукового давления: | 47 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799804611 |
| Номер артикула: | 0080.0461 |

Изготовитель: MAICO

ECA 11 E 24 V