**Соединительный трубопровод WRG 35-TAK 10**

Соединительная линия с двусторонним штекером RJ 12 для WRG 35.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRG 35-TAK 10 |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Вес: | 0,175 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Длина кабеля: | 10 m |
| Ширина: | 10.000 mm |
| Высота: | 7 mm |
| Глубина: | 3 mm |
| Ширина с упаковкой: | 150 mm |
| Высота с упаковкой: | 60 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925033 |
| Номер артикула: | 0092.0503 |

Изготовитель: MAICO

WRG 35-TAK 10 Соединительный трубопровод