**Вентиляционный контроллер ZEG EC-FB**

Дополнительный беспроводной пульт дистанционного управления с управлением датчиком влажности для вытяжного прибора ZEG EC.

Пульт дистанционного управления можно устанавливать во влажных помещениях, но не непосредственно в душевой кабине.

На пульт дистанционного управления не должны попадать брызги воды (относительная влажность ниже 90 %).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZEG EC-FB |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Аккумулятор: | Тип 3 V CR 2025 |
| Подключение к сети: | не требуется |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Цвет: | белый, типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,075 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 82 mm |
| Глубина: | 18 mm |
| Ширина с упаковкой: | 88 mm |
| Высота с упаковкой: | 88 mm |
| Глубина с упаковкой: | 25 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799574118 |
| Номер артикула: | 0157.0411 |

Изготовитель: MAICO

ZEG EC-FB Вентиляционный контроллер