**5-ступенчатый трансформатор TRV 1,0**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления трехфазными вентиляторами.

С выключателем полной защиты двигателя.

С главной защитой и предохранителем цепей управления.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Одна заслонка может управляться двумя L2.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TRV 1,0 |
| Максимальная нагрузка: | 1 A |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Вес: | 5,98 |
| Масса с упаковкой: | 5,98 kg |
| Ширина: | 168 mm |
| Высота: | 220 mm |
| Глубина: | 174 mm |
| Ширина с упаковкой: | 220 mm |
| Высота с упаковкой: | 210 mm |
| Глубина с упаковкой: | 270 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577157 |
| Номер артикула: | 0157.0715 |

Изготовитель: MAICO

TRV 1,0 5-ступенчатый трансформатор