**Воздушный фильтр, запасной PF 100**

Запасной воздушный фильтр для установок для подачи свежего воздуха.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PF 100 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,04 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,34 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр пыльцы |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Ширина: | 225 mm |
| Высота: | 95 mm |
| Глубина: | 3 mm |
| Ширина: | 600 mm |
| Высота: | 94 mm |
| Ширина с упаковкой: | 265 mm |
| Высота с упаковкой: | 150 mm |
| Глубина с упаковкой: | 150 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Подходит для продуктов: | POL 100, POL 100 Z |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936510 |
| Номер артикула: | 0093.0651 |

Изготовитель: MAICO

PF 100 Воздушный фильтр, запасной