**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 16-3 EC**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 16-3 EC |
| Объёмный расход: | 580 m³/h |
| Скорость вращения: | 4.000 1/min |
| Тип крыльчатки: | центробежный |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 121 W |
| Iмакс: | 1 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Тепловой класс: | F |
| Место установки: | Стена / потолок |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 12,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 13,5 kg |
| Поворотный вентилятор: |  ✔  |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 386 mm |
| Высота: | 232 mm |
| Глубина: | 483 mm |
| Ширина с упаковкой: | 400 mm |
| Высота с упаковкой: | 265 mm |
| Глубина с упаковкой: | 560 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 50 °C |
| Температура окружающей среды: | -30 °C до 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799981046 |
| Номер артикула: | 0080.1001 |

Изготовитель: MAICO

ESR 16-3 EC Шумоглушащий вентиляционный бокс