**Канальный шумоглушитель KSP 93/28**

Кулисный шумоглушитель для вентиляционных технических установок.

Со звукоизолирующими кулисами из износостойких минеральных волокнистых плит, покрытые воздухонепроницаемым фальцевым соединением из оцинкованной листовой стали.

С двухсторонними фланцами для установки в прямоугольные вентиляционные каналы.

Негорючий материал согласно DIN 4102.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KSP 93/28 |
| Макс. скорость потока: | 20 m/s |
| Место установки: | Канал |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 47,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 47,5 kg |
| Размер канала: | 900 mm x 300 mm |
| Ширина: | 940 mm |
| Высота: | 340 mm |
| Глубина: | 1.250 mm |
| Ширина с упаковкой: | 940 mm |
| Высота с упаковкой: | 340 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.250 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 4 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 16 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 28 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 28 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 33 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 27 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 17 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 13 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799925040 |
| Номер артикула: | 0092.0504 |

Изготовитель: MAICO

KSP 93/28 Канальный шумоглушитель