**Соединительный трубопровод WRG 35-TAK 5**

Соединительная линия с двусторонним штекером RJ 12 для WRG 35.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRG 35-TAK 5 |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Вес: | 0,07 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Длина кабеля: | 5 m |
| Ширина: | 5.000 mm |
| Высота: | 6 mm |
| Глубина: | 2 mm |
| Ширина с упаковкой: | 110 mm |
| Высота с упаковкой: | 50 mm |
| Глубина с упаковкой: | 45 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925026 |
| Номер артикула: | 0092.0502 |

Изготовитель: MAICO

WRG 35-TAK 5 Соединительный трубопровод