**Крепежная ножка FUR 31/1**

Крепежные ножки для монтажа вентиляторов ERR на стенах, потолках или консолях.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FUR 31/1 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,75 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,77 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 315 mm |
| Ширина: | 465 mm |
| Высота: | 130 mm |
| Глубина: | 130 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 40 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360896 |
| Номер артикула: | 0036.0089 |

Изготовитель: MAICO

FUR 31/1 Крепежная ножка