**Воздушный фильтр, запасной ZF 35**

Запасной воздушный фильтр для AIROTHERM-калорифера DTH 35.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZF 35 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,82 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Ширина: | 645 mm |
| Высота: | 400 mm |
| Глубина: | 18 mm |
| Ширина с упаковкой: | 660 mm |
| Высота с упаковкой: | 405 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932079 |
| Номер артикула: | 0093.0207 |

Изготовитель: MAICO

ZF 35 Воздушный фильтр, запасной