**Воздушный фильтр, запасной RF 10/16-7**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE.

RF ...-5: запасной фильтр для TFE...-5.

RF ...-7: запасной фильтр для TFE...-7.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RF 10/16-7 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,6 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Номинальный диаметр в мм: | 100-160 |
| Ширина: | 290 mm |
| Высота: | 290 mm |
| Глубина: | 28 mm |
| Ширина с упаковкой: | 290 mm |
| Высота с упаковкой: | 290 mm |
| Глубина с упаковкой: | 28 mm |
| Температура окружающей среды: | 80 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938804 |
| Номер артикула: | 0093.0880 |

Изготовитель: MAICO

RF 10/16-7 Воздушный фильтр, запасной