**Цокольный шумоглушитель SD 22**

Шумоглушитель для снижения уровня шума крышного вентилятора на всасывающей стороне.

Со звукоизолированными кулисами из износостойкого и не горючего материала.

Рекомендуемые принадлежности: Промежуточный штуцер SZ для присоединения трубопровода.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SD 22 |
| Макс. скорость потока: | 20 m/s |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 27,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 29 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 225 mm |
| Ширина: | 805 mm |
| Высота: | 850 mm |
| Глубина: | 805 mm |
| Ширина с упаковкой: | 806 mm |
| Высота с упаковкой: | 875 mm |
| Глубина с упаковкой: | 806 mm |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 3 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 6 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 20 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 21 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 23 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 30 dB |
| Общее примеряющее глушение: | 9 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923381 |
| Номер артикула: | 0092.0338 |

Изготовитель: MAICO

SD 22 Цокольный шумоглушитель