**Выравнивающая рамка PPB 30 ARE**

Выравнивающая рамка требуется тогда, когда толщина стены менее 320 мм и из-за этого вставной блок выступает из стены на значительное расстояние, не позволяя установить внешнюю крышку.

В случае монтажа внешней крышки на выравнивающую рамку необходимо использовать крепежную накладку (принадлежность) (исключение: внешняя крышка из пластмассы PPB30 AK).

2 выравнивающие рамки также могут быть установлены друг на друга.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PPB 30 ARE |
| Место установки: | Наружная стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Цвет: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 0,79 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,99 kg |
| Ширина: | 260 mm |
| Высота: | 260 mm |
| Глубина: | 55 mm |
| Ширина с упаковкой: | 295 mm |
| Высота с упаковкой: | 320 mm |
| Глубина с упаковкой: | 86 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799991724 |
| Номер артикула: | 0093.1501 |

Изготовитель: MAICO

PPB 30 ARE Выравнивающая рамка