**Воздушный фильтр, запасной FE 20-1**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE...-4.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FE 20-1 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Синтетика |
| Вес: | 0,47 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,49 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Подходит для номинального диаметра: | 200 mm |
| Ширина: | 340 mm |
| Высота: | 270 mm |
| Глубина: | 8 mm |
| Ширина с упаковкой: | 520 mm |
| Высота с упаковкой: | 390 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990543 |
| Номер артикула: | 0093.1225 |

Изготовитель: MAICO

FE 20-1 Воздушный фильтр, запасной