**Оконный вентилятор EV 10-2**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EV 10-2 |
| Объёмный расход: | 126 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.600 1/min |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Потребляемая мощность: | 18 W |
| Iном: | 0,13 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Материал корпуса: | Пластмасса, ударопрочная |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Цвет пластинок: | бежево-серый - типа RAL 7006 |
| Вес: | 1,2 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0080.0771 |

Изготовитель: MAICO

EV 10-2 Оконный вентилятор