**Напольная/стенная решетка MF-FBWA 75**

Напольной и стенной выпуск для гибкого вентиляционного трубопровода MAICOFlex.

Для присоединения 2 гибких труб MF-F.

Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, со смещенными щелями.

Простая регулировка благодаря встроенному воздушному золотнику со стопором и телескопическому элементу для удлинения при монтаже на бетонном потолке.

Высота монтажа от нижней кромки основного элемента до верхней кромки решетки из нержавеющей стали (общая высота) регулируется в диапазоне от 13 см до 29 см.

Необходимые принадлежности: два уплотнительных кольца MF-FDR.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-FBWA 75 |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Объемный расход: | 40 m³/h рекомендуется |
| Материал решётки: | Высококачественная сталь |
| Материал корпуса: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Вес: | 3,31 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,71 kg |
| Номинальный диаметр: | 75 mm |
| Ширина: | 330 mm |
| Высота: | 290 mm |
| Глубина: | 130 mm |
| Ширина с упаковкой: | 395 mm |
| Высота с упаковкой: | 260 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Уровень звуковой мощности: | 24 dB(A) / При 50 м³/ч |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799520665 |
| Номер артикула: | 0152.0066 |

Изготовитель: MAICO

MF-FBWA 75 Напольная/стенная решетка