**Вентилятор для небольших помещений ECA 150 ipro H**

Исполнение с автоматическим регулированием с датчиком влажности

Автоматическое включение / выключение с помощью датчика влажности.

Настройка влажности, при которой происходит включение, не требуется. Вентилятор контролирует уровень влажности в помещении.

Вентиляция включается автоматически в зависимости от уровня влажности (ступень 1 и ступень 2).

Возможна эксплуатация без выключателя, в качестве опции включение и выключение может производиться также с помощью отдельного выключателя.

С помощью легко доступных кнопок можно установить нужную продолжительность замедления включения (только при управлении с помощью переключателя): 0/50/90/120 сек.

Время выбега регулируется с помощью легко доступных кнопок: 8/17/25 мин. Время выбега 0 мин устанавливается только при управлении с помощью отдельного переключателя.

Установленное время отображается светодиодными индикаторами во время настройки.

Нерегулируемая скорость вращения.

Рабочие программы

Настройка с помощью перемычки, расположенной в приборе.

Комфортная программа (по умолчанию)

Пользователь в помещении: ступень 1

Время выбега: ступень 2

Рациональная программа

Пользователь в помещении: ступень 2

Время выбега: ступень 1

Экономичная программа

Пользователь в помещении: ступень 1

Время выбега: ступень 1

Производительная программа

Пользователь в помещении: ступень 2

Время выбега: ступень 2

Характеристики

Вентилятор для небольших помещений с интеллектуальным программированием, удовлетворяющий самым высоким требованиям.

2 уровня мощности.

Скрытое всасывание через элегантную крышку.

Для вытяжной вентиляции.

Сочетает большой объемный расход с большим напором.

С сертификатом VDE-GS.

Степень защиты IP X5 для безопасности в ванной.

Класс защиты II.

Термическая защита от перегрузки.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Корпус из ударопрочной пластмассы.

Двигатель

Энергосберегающий надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Предназначен для непрерывного режима работы.

Инструкции по монтажу

Совместим с предыдущими моделями ECA DN 150, так как крепежные отверстия и кабельный ввод расположены одинаково (скрытый монтаж).

Возможна установка на стене или на потолке.

Электрическое подключение

Электрическое присоединение на выбор настенным или скрытым монтажом.

Указания по безопасности

Все приборы ECA 150 ipro могут применяться на защитном участке 1 согласно DIN VDE 0100-701.

Подробно см. в указаниях по проектированию.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA 150 ipro H |
| Исполнение: | Регулирование с датчиком влажности |
| Объёмный расход: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Возможность реверса: |  -  |
| SEC average: | -24,48 kWh/(m²\*a) |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 15 W / 19 W |
| Iмакс: | 0,09 A |
| Степень защиты: | IP X5 |
| Подключение к сети: | 3/5 x 1,5 мм² |
| Место установки: | Потолок / Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 1,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,91 kg |
| Заслонка: | нет |
| Номинальный диаметр: | 150 mm |
| Ширина: | 228 mm |
| Высота: | 228 mm |
| Глубина: | 123,3 mm |
| Ширина с упаковкой: | 235 mm |
| Высота с упаковкой: | 235 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Время выбега: | 8 min / 17 min / 25 min Функция времени выбега 0 мин. доступна при использовании опционального переключателя (например, выключателя освещения) |
| Замедление включения: | 0 s / 50 s / 90 s / 120 s Функция замедления включения доступна при использовании опционального переключателя (например, выключателя освещения) |
| Уровень звукового давления: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840893 |
| Номер артикула: | 0084.0089 |

Изготовитель: MAICO

ECA 150 ipro H Вентилятор для небольших помещений