**Вентиляционный контроллер RLS 4-1 UP**

Вентиляционный контроллер к прибору для вентиляции отдельных помещений WRG 35.

В качестве принадлежности к комплекту для конечного монтажа WRG 35-1-SE необходим блок управления.

Принадлежности, входящие в комплект поставки: соединительный провод 5 м.

Вентиляционный контроллер RLS 4-1 предусматривает следующие возможности настройки:

Интервал замены фильтра (на индикаторе) можно установить в пределах от 2 до 9 месяцев.

Нулевую ступень воздуха можно деактивировать, чтобы вентиляторы работали всегда.

С помощью одного вентиляционного контроллера RLS 4-1 можно одновременно управлять несколькими устройствами (макс. 9).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS 4-1 UP |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,224 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 225 mm |
| Высота с упаковкой: | 95 mm |
| Глубина с упаковкой: | 115 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799578482 |
| Номер артикула: | 0157.0848 |

Изготовитель: MAICO

RLS 4-1 UP Вентиляционный контроллер