**DZQ 35/42 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 35/42 A |
| Объёмный расход: | 2.800 m³/h / 6.000 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Потребляемая мощность: | 180 W / 950 W |
| Iмакс: | 0,47 A / 1,6 A |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Вес: | 15,5 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 80 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0083.0452 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 35/42 A