**Воздушный фильтр, запасной ZF EC+**

Запасной воздушный фильтр ZF EC+ с индикацией необходимости замены фильтра для крышки ER-A вентиляторного узла ER.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZF EC+ |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,03 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 160 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 9 mm |
| Ширина с упаковкой: | 260 mm |
| Высота с упаковкой: | 180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936107 |
| Номер артикула: | 0093.0610 |

Изготовитель: MAICO

ZF EC+ Воздушный фильтр, запасной