**Крышный зонт PP 45 DH 46-55**

Крышный зонт для ввода через крышу PP 45, который устанавливается в скатах крыши.

Комплект вводов через крышу состоит из 1—2 каналов для ввода через крышу, 1 короткой или длинной втулки для ввода через крышу, 1 кровельной рамки для ввода через крышу и 1 крышного зонта для ввода через крышу. Длину канала и втулки для ввода через крышу см. в указании по монтажу.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 DH 46-55 |
| Материал: | Титаново-цинковый сплав |
| Цвет: | Титаново-цинковый сплав |
| Вес: | 2,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 13,2 kg |
| Наклон крыши: | 46 ° - 55 ° |
| Ширина: | 360 mm |
| Высота: | 330 mm |
| Глубина: | 520 mm |
| Ширина с упаковкой: | 474 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.200 mm |
| Глубина с упаковкой: | 800 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | PP 45 DER 36-55 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799991861 |
| Номер артикула: | 0093.1321 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 DH 46-55 Крышный зонт