**Воздушный фильтр, запасной FE 15-1**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE...-4.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FE 15-1 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Синтетика |
| Вес: | 0,29 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,29 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Подходит для номинального диаметра: | 150 mm |
| Ширина: | 285 mm |
| Высота: | 230 mm |
| Глубина: | 8 mm |
| Ширина с упаковкой: | 292 mm |
| Высота с упаковкой: | 235 mm |
| Глубина с упаковкой: | 25 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990529 |
| Номер артикула: | 0093.1223 |

Изготовитель: MAICO

FE 15-1 Воздушный фильтр, запасной