**Фильтрующий элемент жирового фильтра вытяжного воздуха FFE 12**

Красивый по форме фильтрующий элемент жирового фильтра может использоваться в качестве насадки на тарельчатые клапаны вытяжного воздуха с макс. монтажной глубиной 20 мм или в качестве самостоятельной детали.

Со встроенной съемной кассетой жирового фильтра.

Демонтаж кассеты возможен без инструмента.

С 4 крепежными петлями, расположенными сзади.

Кассета жирового фильтра чистится горячей водой, например, в раковине или в посудомоечной машине.

Простой настенный или потолочный монтаж.

Для использования на кухнях.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFE 12 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Материал кассеты жирового фильтра: | Алюминиевая сетка с просечно-вытяжным металлическим листом с двух сторон |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,7 kg |
| Ширина: | 220 mm |
| Высота: | 220 mm |
| Глубина: | 75 mm |
| Ширина с упаковкой: | 230 mm |
| Высота с упаковкой: | 80 mm |
| Глубина с упаковкой: | 230 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925071 |
| Номер артикула: | 0092.0507 |

Изготовитель: MAICO

FFE 12 Фильтрующий элемент жирового фильтра вытяжного воздуха