**Вентиляторный узел VE ER-AP 60 VZ**

Вентиляторный узел в качестве запчасти для вентилятора для настенного монтажа ER-АР 60 VZ.

Исполнение с таймером замедления.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VE ER-AP 60 VZ |
| Исполнение: | Таймер с замедлением |
| Объёмный расход: | 61 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.250 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 21 W |
| Iмакс: | 0,17 A |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 1,02 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,32 kg |
| Ширина: | 215 mm |
| Высота: | 110 mm |
| Глубина: | 215 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100126 |
| Номер артикула: | E084.0151.0000 |

Изготовитель: MAICO

VE ER-AP 60 VZ Вентиляторный узел