**Принадлежности для спаренных оконных переплетов ZD 31**

Встраиваемые рамки для монтажа оконных вентиляторов в спаренные оконные переплеты.

Двойные окна можно открыть и чистить.

Наружное расстояние между стеклами от 20 до 40 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZD 31 |
| Место установки: | Окно |
| Материал: | Металл |
| Вес: | 0,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,7 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 315 mm |
| Ширина: | 378 mm |
| Высота: | 378 mm |
| Глубина: | 8 mm |
| Ширина с упаковкой: | 390 mm |
| Высота с упаковкой: | 390 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939160 |
| Номер артикула: | 0093.0916 |

Изготовитель: MAICO

ZD 31 Принадлежности для спаренных оконных переплетов