**Канал ввода через крышу PP 45 DFK**

Канал ввода через крышу с теплоизоляцией из полистирола. Длина 1170 мм.

Диаметр держателя втулки 185 мм. При недостаточной длине можно удлинить канал ввода через крышу с помощью дополнительного канала ввода. При удлинении необходимо использовать более длинную втулку ввода через крышу.

Втулки ввода через крышу PP45 DFHK или PP45 DFHL заливаются в канале ввода пеной с уклоном 1-2%.

Класс стройматериалов В1.

Комплект вводов через крышу состоит из 1—2 каналов для ввода через крышу, 1 короткой или длинной втулки для ввода через крышу, 1 кровельной рамки для ввода через крышу и 1 крышного зонта для ввода через крышу. Длину канала и втулки для ввода через крышу см. в указании по монтажу.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 DFK |
| Материал: | полистирол |
| Вес: | 2,15 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,26 kg |
| Ширина: | 310 mm |
| Высота: | 310 mm |
| Глубина: | 1.170 mm |
| Ширина с упаковкой: | 311 mm |
| Высота с упаковкой: | 311 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.175 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799580966 |
| Номер артикула: | 0058.0096 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 DFK Канал ввода через крышу