**Воздушный фильтр, запасной FF 10**

FF 10: запасной воздушный фильтр для вентилятора вытяжной вентиляции ERА 11.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FF 10 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 260 mm |
| Высота: | 163 mm |
| Глубина: | 10 mm |
| Ширина с упаковкой: | 305 mm |
| Высота с упаковкой: | 180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799933779 |
| Номер артикула: | 0093.0377 |

Изготовитель: MAICO

FF 10 Воздушный фильтр, запасной