**Вентилятор для настенного монтажа ERA 17 G**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ERA 17 G |
| Исполнение: | Переключение базовой нагрузки |
| Объёмный расход: | 21 m³/h / 61 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.000 1/min / 2.650 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 33 W / 55 W |
| Iмакс: | 0,28 A / 0,36 A |
| Степень защиты: | IP 45 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Потолок / Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Вес: | 3 |
| Номинальный диаметр: | 75 mm |
| Уровень звукового давления: | 35 dB(A) / 51 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0080.0646 |

Изготовитель: MAICO

ERA 17 G Вентилятор для настенного монтажа