**Воздушный фильтр TFE 40**

Воздушный фильтр для вентиляционных установок.

Ревизионная дверца легко снимается для замены фильтра.

С фильтром из синтетических волокон.

Фильтрующий элемент не восстанавливается.

С резиновым уплотнением на соединительных патрубках воздуха.

Принадлежности: запасной воздушный фильтр FЕ.. .

Рекомендуемые принадлежности: Реле перепада давления DW 1000.

Указания по монтажу

Сопротивление фильтра следует контролировать посредством реле перепада давления типа DW 1000.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TFE 40 |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 5,76 |
| Класс фильтра: | G4 |
| Номинальный диаметр: | 400 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490470 |
| Номер артикула: | 0149.0047 |

Изготовитель: MAICO

TFE 40 Воздушный фильтр