**Центральная система вытяжной вентиляции ZEG EC**

Характеристики

Централизованный вытяжной прибор.

Корпус легко чистится.

Прибор оснащен тихо работающим двигателем EC.

3 всасывающих патрубка и один патрубок удаляемого воздуха на трубы DN 125.

Встроенный двигатель, встроенная электроника.

В общей сложности 14 скоростей вращения.

По умолчанию настроен на ступени 1, 4 и 8 ("низкая", "нормальная" и "высокая").

Установленные скорости вращения легко изменить.

Со встроенным датчиком влажности.

Беспроводной дистанционный пульт управления ZEG EC-FB входит в объем поставки.

Управление

Беспроводной пульт дистанционного управления ZEG EC-FB с датчиком влажности (датчик влажности входит в состав ZEG-EC).

Светодиод на пульте дистанционного управления указывает скорость вращения (1, 2, 3 или автоматически).

Автоматическое управление в зависимости от влажности.

Установки:

1. Низкая скорость вращения - стандартное положение в ночное время

2. Нормальная скорость вращения - стандартное положение в дневное время

3. Высокая скорость вращения - при приготовлении пищи и пользовании душем

4. Автоматически – в этом положении вытяжной прибор работает на низкой скорости вращения, пока не будет зафиксировано значительное повышение относительной влажности воздуха (значение настраивается: 5% или 10%). После этого в течение 30 мин. или 1 ч (в соответствии с настройкой) вытяжной прибор работает быстрее, на "нормальной" скорости вращения, и затем возвращается к "низкой" скорости вращения.

При необходимости можно подключить еще один пульт дистанционного управления.

Инструкции по монтажу

Пульт дистанционного управления можно устанавливать во влажных помещениях, но не непосредственно в душевой кабине. На пульт дистанционного управления не должны попадать брызги воды (относительная влажность ниже 90 %).

Прибор ZEG EC следует устанавливать в сухом помещении – он не должен соприкасаться с брызгами воды (относительная влажность ниже 90%).

Электрическое подключение

С гибким соединительным кабелем длиной 1,5 м.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZEG EC |
| Объёмный расход: | 420 m³/h Системное давление 100 Па |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| SEC average: | -19,6 kWh/(m²\*a) |
| Класс энергоэффективности: | E |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Потребляемая мощность: | 6 W - 81 W |
| Iмакс: | 0,06 A - 0,6 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Место установки: | Подвал / Накопитель / Чердачный полуэтаж / Помещение для домашнего хозяйства / Котельная |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вид системы: | центральная |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 3,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,755 kg |
| Диаметр присоединений: | 125 mm |
| Ширина с упаковкой: | 365 mm |
| Высота с упаковкой: | 305 mm |
| Глубина с упаковкой: | 355 mm |
| Уровень звукового давления: | 21 dB(A) / 52 dB(A) Измерение на расстоянии 1 м от вытяжного отверстия, с заводскими настройками |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799862055 |
| Номер артикула: | 0086.0205 |

Изготовитель: MAICO

ZEG EC Центральная система вытяжной вентиляции