**Шумоглушитель, для установки на выбросе SDA 40**

Шумоглушитель для снижения уровня шума крышных вентиляторов ERD, DRD со стороны напора.

Со звукоизолированными кулисами из водоотталкивающего и не горючего материала.

Простой монтаж - возможно также как дополнение.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SDA 40 |
| Потеря давления: | 5 Pa |
| Место установки: | Крыша |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Масса с упаковкой: | 65 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 400 mm |
| Ширина с упаковкой: | 950 mm |
| Высота с упаковкой: | 600 mm |
| Глубина с упаковкой: | 900 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 4 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 4 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 12 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 16 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 14 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 17 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 17 dB |
| Общее примеряющее глушение: | 11 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923909 |
| Номер артикула: | 0092.0390 |

Изготовитель: MAICO

SDA 40 Шумоглушитель, для установки на выбросе