**Монтажный комплект ER-MS**

Монтажный комплект для корпуса скрытого монтажа ER-GH и ER GH-VWR, включает в себя винт с Т-образной головкой, гайку и уголок 90°.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-MS |
| Материал: | Сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Ширина: | 30 mm |
| Высота: | 40 mm |
| Глубина: | 40 mm |
| Ширина с упаковкой: | 31 mm |
| Высота с упаковкой: | 41 mm |
| Глубина с упаковкой: | 41 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936039 |
| Номер артикула: | 0093.0603 |

Изготовитель: MAICO

ER-MS Монтажный комплект