**Колено элемента откоса PP 45 LEW90**

Угол элемента для откосов 90° в качестве принадлежности к элементу для откосов РР 45 LE.

Угол служит для поворота монтажного положения канала откоса на 90°. Благодаря этому можно разместить колонковую скважину над уровнем окна.

Кроме того, угол улучшает величины разности нормативного звукового давления. При использовании удлинительного элемента стандартное значение разницы уровней звука увеличивается на 3–9 дБ.

С помощью дополнительного уголка PP45 LEW90 стандартное значение разницы уровней звука можно увеличить в общей сложности на 9–13 дБ.

Класс противопожарной защиты B1.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 LEW90 |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Пластмасса EPP |
| Материал корпуса: | Пластмасса EPP |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,65 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,66 kg |
| Противопожарная защита: | Класс противопожарной защиты В1 |
| Ширина: | 445 mm |
| Высота: | 445 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 446 mm |
| Высота с упаковкой: | 446 mm |
| Глубина с упаковкой: | 101 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992301 |
| Номер артикула: | 0093.1558 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 LEW90 Колено элемента откоса