**Модуль расширения EnOcean PP 45 EO**

Для преобразования электрических сигналов в радиосигналы EnOcean.

Это позволяет управлять приборами PP 45 RC и PPB 30 RC.

Подключается через интерфейс RS485 к вентиляционному контроллеру RLS 45 K.

Таким образом обеспечивается возможность системной комбинации PP 45 K с кабельным подключением и радиоуправляемых приборов PP 45 RC / PPB 30 RC.

Модуль расширения PP 45 EO позволяет подключать дополнительные модули EnOcean, например радиодатчики (H, CO2).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 EO |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,17 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 49 mm |
| Ширина с упаковкой: | 233 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799573623 |
| Номер артикула: | 0157.0362 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 EO Модуль расширения EnOcean